DI MILAZZO
° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive	

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL CODICE DEI CONTRATTI

DUVRI

Lì, 14.04.2020

Il RUP e Progettista
Funzionario direttivo 
f.to Ing. Pasqua Lidia Famà

Visto: Il Dirigente 
f.to Ing. Tommaso la Malfa

Il   Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di regolamentazione interna che affronta in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’Ente. Pertanto, il DUVRI in attuazione dell’art. 26 del D.Lgs.81/08, deve fornire una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all’interno dell’unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l’esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L’obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l’identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi.
Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:
•	 valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle  attività appaltate e presenti nell’unità produttiva;
•	 indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
•	 indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
•	 valutare i costi della sicurezza da interferenza.
Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:
- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto “a” del D.Lgs. 81/2008);
- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell’unità produttiva (art.26 comma 2 punto “b” del D.Lgs.81/2008).

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il DUVRI è un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi. Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso l’organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell’unità produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio. In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:
SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;
SEZIONE 2 – APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l’unità produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice, la descrizione dell’attività appaltata e la modalità di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicità, personale impiegato, ecc.);
SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l’identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI
Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessità di aggiornamento costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attività appaltate a terzi.
In particolare, l’Amministrazione provvederà ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le condizioni di seguito specificate, che implicano l’aggiornamento del DUVRI:
•	nel caso  in cui, dopo l’aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d’appalto;
•	nel caso in cui emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico, cambiamenti tali da implicare l’aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;
•	ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l’unità produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza già valutate;
•	ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’unità produttiva (figure coinvolte nella gestione della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).
Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta aggiudicataria, l’Amministrazione acquisirà, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti. Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, l’attività di coordinamento e cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici. Verrà svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attività appaltata coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici già operanti nell’unità produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche all’inizio delle attività e, se necessario, in corso d’opera.

SEZIONE 1
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO
DELL’APPALTO

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE DATI IDENTIFICATIVI 
Amministrazione	Comune di Milazzo	
Indirizzo	Via Francesco Crispi n. 10	
Recapiti telefonici	Recapito telefonico
0909231111	
Settore/attività	Pubblica amministrazione	
Datore di Lavoro	Dirigente del Settore o del Plesso scolastico presso il quale si eseguono i lavori 	
Natura dell’appalto	OPERE, PRESTAZIONI FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	
Referente dell’APPALTO	Ing. Pasqua Lidia Famà
Responsabile Unico del procedimento relativo all’appalto	

DATI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERÀ L’APPALTO
DATI IDENTIFICATIVI SEDI 
I siti oggetto dell’appalto sono gli edifici comunali  destinati in massima parte ad uffici e scuole di seguito elencati.
		
1.		Asilo Nido S. Pietro – Via Policastrelli	
2.		Centro Anziani – Via G.B. Impallomeni	
3.		Scuola Elementare Bastione – Via Bastione	
4.		Scuola Elementare Capo – Via Paradiso	
5.		Scuola elementare S. Cuore – Via M. Gasparro	
6.		Centro Sociale – Via S. Marina, 53	
7.		Scuola Elementare S. Marina – Via S. Marina, 133 	
8.		Scuola Materna S. Pietro – Via Ten. G. Picciolo	
9.		Scuola Media L. Rizzo – Via Risorgimento	
10.		Uffici Paladiana – Via F. Crispi	
11.		Comando Polizia Locale – Via San Paolino	
12.		Scuola Elementare Carrubbaro – Via Carrubbaro	
13.		Scuola Elementare Piaggia – Via Cumbo Borgia	
14.		Plesso Ciantro e palestra comunale di Via T. De Gregorio	
15.		Scuola Elementare D. Piraino – Via Trimboli	
16.		Scuola Materna – Via Ciantro	
17.		Scuola Materna ex ONMI – Via G.B. Impallomeni	
18.		Scuola Elementare Tono – Via dei Corsari 	
19.		Scuola Materna – Piazza San Giovanni	
20.		Scuola Media Garibaldi – Via del Quartiere	
21.		Palazzo D’Amico Biblioteca – Via Marina Garibaldi	
22.		Uffici Settore LL.PP. – Piazza Cappuccini	
23.		Palazzo Municipale – Via Francesco Crispi, 10	
24.		Scuola Materna s. Giovanni – Via Matteotti	
25.		Scuola Materna – Via Tono	
26.		Commissariato P.S. – Via Municipio	
27.		Scuola Materna Scaccia – Via Scaccia	
28.		Teatro Trifiletti – Via Trifiletti/Cumbo Borgia	
29.		Castello di Milazzo (Mastio, Duomo antico e Palazzo dei giurati)	
30.		Centro Sociale - Via San Marco	
31.		Campo sportivo Grotta Polifemo	
32.		Campo sportivo  Via Ciantro	
33.		Campo sportivo S. Marina/via San Basilio	
L’attività lavorativa svolta all’interno  è essenzialmente quella del lavoro di ufficio e di  attività didattica. Gli interventi manutentivi degli impianti sportivi verranno eseguiti in orari in cui non vengono effettuate attività sportive.
I fruitori della sede sono riconducibili agli impiegati, manutentori e visitatori e, per le scuole, anche alunni, docenti, collaboratori e personale amministrativo.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELL’UNITÀ PRODUTTIVA/SEDE DI LAVORO 
La struttura organizzativa della sicurezza dell'unità produttiva in oggetto, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	
	
Datori di Lavoro	Dirigenti dei Settore nei cui uffici vengono eseguiti i lavori. Dirigenti scolastici

Dirigenti scolasticiDi	
Responsabile del Servizio di Prevenzione, Protezione e Sicurezza	Ing. Vincenzo Vitale per gli uffici comunali. R.S.P.P. degli edifici scolastici nominati dai dirigenti scolastici.

 Responsabili de
	
Medico Competente per il Comune di Milazzo	
In fase di designazione	
	
Coordinatore / Squadra gestione emergenze	Come da Piani di emergenza	
Addetti Squadra gestione emergenze	Come da Piani di emergenza	

SEZIONE 2 APPALTI

PREMESSA
La presente sezione è finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l’unità
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice, la descrizione dell’attività appaltata e la modalità di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicità, personale impiegato, ecc.).
ELENCO DEGLI APPALTI
DITTA APPALTATRICE	OGGETTO
DELL’APPALTO	DURATA APPALTO	
		INIZIO	FINE	Durata	
In fase di affidamento	Opere, prestazioni forniture necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla regione Piemonte	--	--	2 anni	

Sono escluse da tale valutazione tutte le attività previste dall’allegato X rientranti nel Titolo IV del D.lgs. 81/08 s.m.i. e laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo sarà sviluppato secondo quanto prescritto dallo stesso decreto e dove interverranno più imprese sarà nominato, per il cantiere specifico, il C.S.E. che redigerà i documenti necessari.

LE DITTE APPALTATRICI
DITTA APPALTATRICE – in fase di aggiudicazione	
RAGIONE SOCIALE		
SEDE LEGALE		
C.F. P. IVA		
TELEFONO/FAX		
SETTORE/ATTIVITÀ		
REFERENTE PER I LAVORI IN APPALTO		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA		
OGGETTO DELL’APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)		
DURATA DELL’APPALTO (DATA)		
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA)	Elenco sedi definite nel CSA	
NUMERO LAVORATORI
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN APPALTO)		
ORARIO DI LAVORO
(possono essere individuate più fasce orarie)	---	
PERIODICITÀ DEI LAVORI	quotidiana	settimanale	mensile	variabile	
	EI	EI	EI		
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO	OPERE,	PRESTAZIONI	FORNITURE	NECESSARIE	PER	LA
MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

La presente sezione è finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza e  riporterà l’identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attività appaltate e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.
RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE
La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attività affidate e le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell’impresa appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi.
ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA	RISCHI
DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE
DELL’IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE	
AFFIDAMENTO DI LAVORI AD IMPRESE ESTERNE	Contatto
“rischioso” tra il personale dell’appaltatore e il personale operante presso le strutture comunali (dipendenti, ditte appaltatrici) e visitatori	Le	imprese	devono	attenersi
scrupolosamente	alle	disposizioni
contenute	nel	presente	DUVRI	e a
quelle indicate nel relativo verbale di
cooperazione	e	coordinamento
redatto prima dell’inizio dei lavori
Non si potrà iniziare alcuna attività in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del
DUVRI	e	sottoscrizione dell’apposito
Verbale	di	Cooperazione	e
Coordinamento.	Il	Committente	promuove	la
cooperazione	e	il
coordinamento	effettuando
prima	dell’inizio	dei	lavori	la
riunione di coordinamento (alla quale farà seguito il verbale di coordinamento).
Nel	corso	dell’incontro
provvederà	a	informare	le
imprese	sulle	misure	da
adottare per eliminare i rischi da reciproche interferenze. L’attività lavorativa della/e imprese	dovrà essere organizzata	in	modo tale da non	generare	(per	quanto
possibile) sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree separate)
e	temporali	(lavori	in	orari
diversi), con le altre imprese e
con	il	personale dipendente dell’ufficio.	
TRANSITO, MANOVRA E SOSTA DI
AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE.	Impatti tra autoveicoli, investimenti di pedoni.	Le imprese devono concordare preventivamente con il Committente le modalità di accesso e i percorsi interni da utilizzare.
Nelle aree esterne, durante la manovra o transito con automezzi è obbligatorio procedere lentamente. In	Tutto	il	personale	operante
presso la struttura e i visitatori sono tenuti
-	a	rispettare 	divieti e	segnaletica presente.
-	a non transitare o sostare
dietro autoveicoli in fase di	

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA	RISCHI
DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE
DELL’IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE	
		particolare nelle operazioni di retromarcia, in assenza di segnalatore acustico è opportuno segnalare la manovra con il clacson.
Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l’ingombro della via di transito.
In caso di scarsa visibilità accertarsi che l’area sia libera da pedoni anche facendosi aiutare da persona a terra. Prima delle operazioni di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito. E’ assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale.
Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire negli orari ed in prossimità dagli ingressi concordati con il referente dell’appalto .	manovra.	
CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E MERCI	Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, schiacciamenti	Qualora	sia	necessario	depositare
momentaneamente	i	carichi
all’esterno in apposita area riservata,
appoggiarli	su	superfici	piane
verificando che gli stessi siano stabili e sicuri in modo che non si verifichi il
loro	rovesciamento,	scivolamento o
rotolamento.
Qualora	siano	impilate	scatole	o
pallets	l’altezza	raggiunta	non	deve
essere eccessiva e comunque tale da
non	comportare	rischi	di
rovesciamento o caduta.
E’ vietato effettuare le operazioni di scarico e carico in prossimità delle uscite non preposte allo scopo. Qualora le suddette operazioni siano già stata iniziate devono essere immediatamente sospese e riprese solo dopo aver avuto esplicita autorizzazione da parte del Committente .	Tutto	il	personale	operante
presso la struttura e i visitatori sono tenuti a non transitare o sostare in prossimità	di materiali depositati.	
DEPOSITO DI MATERIALI E ATTREZZATURE	Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, schiacciamenti	Non intralciare con materiali e attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.	Ove necessario per le caratteristiche dei lavori dovranno essere definiti con il referente dell’appaltatore	

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA	RISCHI
DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE
DELL’IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE	
	Ingombro di percorsi d’esodo e uscite di emergenza	Utilizzare esclusivamente i locali o gli spazi messi a disposizione dal Committente e destinati al deposito dei materiali.
Segnalare il deposito temporaneo di materiali mediante cartellonistica mobile.	eventuali luoghi di stoccaggio temporaneo di materiali / attrezzature.
Tutto	il	personale	operante
presso la struttura e i visitatori sono tenuti a rispettare i	divieti e la segnaletica presente.	
ACCESSO ALLE AREE OGGETTO DI LAVORI.	Presenza di personale operante  presso	le strutture comunali (dipendenti, ditte appaltatrici) e visitatori nelle aree oggetto dei lavori in appalto.	L’impresa,	laddove	le	lavorazioni
oggetto	di	appalto	lo	richiedano,
provvede	a	delimitare/confinare	le
aree	di	lavoro,	a	richiedere
(preventivamente l’inizio dei lavori) a sgomberare l’area e a porre specifica segnaletica informando il referente del Committente e fornendogli specifiche
informazioni sui	rischi introdotti (es.
rischio elettrico, sostanze pericolose,
polveri,rumore, urti e investimento
ecc.).
Installazione	della	cartellonistica
indicante il divieto di accesso e i rischi collegati alle lavorazioni in corso.	Tutto	il	personale	operante
presso la struttura e i visitatori sono tenuti a:
- rispettare le delimitazioni e la
segnaletica collocata dall’impresa.
-	rispettare	le	indicazioni	di
sgombero degli uffici/locali di
lavorazione	in	caso	l’impresa
ne richieda la necessità.
-	non	utilizzare	attrezzi	o
macchinari	di	proprietà
dell’impresa	
SMALTIMENTO RIFIUTI	Presenza di materiale di rifiuto sul luogo di lavoro
o  di	transito	del
personale operante presso la struttura e dei visitatori	E’ obbligo dell’impresa provvedere allo
smaltimento	di	tutti	i	rifiuti	delle
lavorazioni e forniture di materiali (es. imballaggi).
Terminate	le operazioni	il	luogo va
lasciato pulito e in ordine.
Lo smaltimento di residui e/o sostanze pericolose deve avvenire secondo la normativa vigente.
L’eventuale	conferimento	dei	rifiuti
deve	avvenire	presso	impianti
autorizzati		
GESTIONE DELLE EMERGENZE	Mancata  conoscenza del piano di emergenza e delle	relative
procedure da parte
del	personale	di
imprese esterne.
Ingombro	vie	di
esodo e rimozione o
Spostamento presidi antincendio.	Le operazioni in loco devono essere
sempre	comunicate	in	anticipo	e
concordate con il personale preposto al controllo dell’appalto, in particolare
numero	e	nominativi	dei	lavoratori
dell’impresa presenti nella sede e del piano/zona di lavoro.
Prima	di	iniziare	l’attività	ciascun
lavoratore	dell’impresa	che	opera
all’interno	della	struttura	comunale
deve prendere visione dei luoghi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le vie di uscita ed i presidi	Il	Committente	mette	a
disposizione	delle	imprese	il
piano	di	emergenza,	le
istruzioni	per	l’evacuazione	e
l’indicazione degli addetti alla squadra di emergenza.
Qualora	ricorrano	condizioni
inderogabili	che	rendano
necessaria	la chiusura di	una
uscita di emergenza o di una
via	di	esodo,	occorre
individuare i percorsi di esodo alternativi e informare, tutto il	

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA	RISCHI
DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE
DELL’IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE	
		antincendio.	personale presente nella sede	
		Durante	un’emergenza	i	lavoratori
dell’impresa si dovranno attenere alle
disposizioni	impartite	dagli	addetti
incaricati alla gestione dell’emergenza presenti nella sede.	sulle nuove procedure	
		Non ingombrare le vie di esodo e i
corridoi	ma	lasciarli sempre	liberi	in
modo da	garantire il	deflusso delle
persone in caso di evacuazione.		
		Non spostare o occultare i mezzi di
estinzione	e	la	segnaletica	di
emergenza che devono sempre essere facilmente raggiungibili e visibili.		
		Qualora	per	motivi	inderogabili	sia
necessario	rendere	impraticabili
temporaneamente delle vie o uscite di
emergenza, informare  preventivamente il referente del 		
		Committente	affinché	siano	trovati
percorsi	alternativi	e	data
comunicazione a tutti gli occupanti la sede delle nuove disposizioni.		

Le indicazioni sui rischi specifici per ogni sede oggetto di appalto verranno fornite con la consegna alle ditte appaltatrici di un estratto contenente procedure operative e rischi specifici. La ditta appaltatrice dovrà effettuare le attività utilizzando esclusivamente la propria attrezzatura, senza nulla chiedere al personale presente nella sede specifica nell’oggetto dell’appalto

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE
Sono esclusi da tale valutazione tutte le opere e i lavori ricadenti nel Titolo IV e allegato X del D.Lgs 81/08, che verranno gestiti secondo quanto specificato nello stesso decreto.
OPERE, PRESTAZIONI FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	
ATTIVITÀ	AREA DI LAVORO	RISCHI INTRODOTTI NELLA SEDE	FREQUENZA DELLE
ATTIVITÀ	INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	VERIFICA ATTUAZIONE	
					DA ATTUARE A CURA DEL COMMITTENTE	DA ATTUARE DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE		
OPERE, PRESTAZIONI FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI REGIONALI O COMUNQUE IN USO ALLA REGIONE PIEMONTE	Come da CSA	•	Rischio chimico
•	Rischio caduta dall’alto di materiale
•	Rischio attrezzature e strumenti
•	Rischio elettrico;
•	Rischio vibrazioni e rumore
•	Movimentazione manuale dei carichi
•	Rischio investimento
•	Altri rischi (polvere, scivolamenti, ecc.)	Come da CSA	Interferenze di tipo logistico con il personale presente afferente alla Committenza	Coordinamento e
verifica delle
attività ai fini
della gestione
delle
interferenze;
Definizione Orari
e aree
d’intervento;
Illustrazione delle
procedure di
emergenza
interne agli
immobili.	•	Effettuare le diverse attività lavorative secondo specifiche procedure di lavoro e secondo le specifiche tecniche contenute nella CSA;
•	Le attività lavorative che prevedono l’eventuale utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente, dovranno essere eseguite secondo opportune procedure individuate nel DVR della Ditta e verificandone la rispondenza alla vigente normativa di sicurezza;
•	Comunicare ai responsabili del Committente eventuali anomalie di tipo strutturale/impiantistico riscontrate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
•	Individuare percorsi a minor rischio d’interferenza per la movimentazione dei materiali all’interno della struttura;
•	Utilizzare per l’espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza;
•	Effettuare le operazioni fuori dall’orario di lavoro del Committente o negli orari a limitata interferenza, comunque sempre concordati.	RUP	

COSTI DELLA SICUREZZA
Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale.

COSTI DELLA SICUREZZA
RELATIVI ALLE INTERFERENZE NEL PERIODO CONTRATTUALE
NOTE: i costi della sicurezza indicati sono relativi alle interferenze derivanti dall’esecuzione dei servizi globali inclusi nel contratto
presso gli immobili	
descrizione	U.M.	Prezzo unitario (€)2	Quantità	Totale (€)	
DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO	
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili di colore bianco/rosso.	m	3,33	2 bobine da 200 m	€ 1.332,00	
SEGNALETICA DI SICUREZZA	
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni di dimensione media (fino a 90x90 cm)	Cad.	62,90	4	€ 251,60	
MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI	
Riunioni e procedure di coordinamento	Ora	€ 50,00	8	€ 400,00	
TOTALE	€ 1.983,60 11.983,60467,60	

2 Costi definiti con  Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici vigente in Sicilia
.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla Ditta, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. 

Allegato 1
Documento Informativo per le imprese appaltatrici e
prestatori d’opera

I  tecnici responsabili del servizio di prevenzione e protezione dei rischi incaricati per le strutture comunali e per gli edifici scolastici metteranno a disposizione dl’appaltatore i D.V.R. redatti per ciascuna struttura comunale e scolastica.

All’interno della struttura sede dell’appalto sono svolte altre attività date in appalto, esempio attività di pulizia ordinaria e straordinaria e manutenzione impianti elevatori,  elettrici, antincendio, riscaldamento e raffreddamento.  In sede di riunione di coordinamento verranno date specifiche indicazioni in merito.